1、完成ADC采集
2、完成电机简单控制
3、完成通过ADC值控制电机的向下运行，并停止
4、问题：PWM控制电机的过程中，单步可以运转，全速不动作，中断发现，停止的时间比运行的时间长，这个有待进一步调试	

2026.02.26

1、更改了寻脉流程，先中间寻脉，自动停止，然后左寻脉，停止，再右寻脉，停止
2、提升的过程中，先左右提升，再提升中间的，这样在下次寻脉时，可以中间找到脉后停止，其他两个开始找脉
				
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					